**國立政治大學建物暨空間設施安全自主檢核表**

**建物名稱： 112年2月16日修訂**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **檢查範圍** | □建築物內 樓層： Ｆ (每一樓層填寫一張) | | | | | | |
| □建築物外開放空間 所在位置： | | | | | | |
| **檢查時間** | 年 月 日 時 分至 月 日 時 分 | | | | | | |
| **檢 查 者** (建物空間管理員) | 單 位：  檢 查 人：  電 話：  主管簽章： | | | 備  註 | | 1.第伍項哺（集）乳室由人事室、公企中心、社科院辦公室、產學營運暨創新育成總中心填報。  2.第陸項運動設施及盥洗設施由體育室填報。  3.第柒項學生入住宿舍性別友善調查由學  務處住宿組填報。 | |
| **壹、建物防墜安全檢核** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| **一、教室(辦公空間)窗戶** | | | | | | | |
| 1.確認教室(辧公空間)對外的窗戶，無陽臺、露臺或緩衝空間 | | |  |  | | | (例) 總數量：  合格數： (提供示意照片)  不合格數： (提供照片並於建物平面圖標示位置) |
| 2.窗臺高度是否足夠安全：  基本：1-9F≧110cm；10F以上≧120cm | | |  |  | | |  |
| 3.「四樓(含)以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品(花盆、課桌椅、櫃子、書架等) | | |  |  | | |  |
| 4.「四樓(含)以上」建物窗臺高度未達150公分之橫拉窗，是否開啟會超過20公分 | | |  |  | | |  |
| 5.「四樓(含)以上」建物窗臺高度未達150公分之推射窗，是否開啟會超過20公分 | | |  |  | | |  |
| 6.窗戶符合上述條件(開啟會超過20公分)，是否已提出改善申請，加裝窗擋？ | | |  |  | | |  |
| **二、陽(露)臺** | | | | | | | |
| 1.女兒牆高度是否足夠安全(基本高度同窗戶，但建議120cm以上) | | |  |  | | |  |
| 2.欄杆隔條是否過於容易攀爬(不宜為橫式、格式) | | |  |  | | |  |
| 3.欄杆間隔是否超過20cm | | |  |  | | |  |
| 4.欄杆底部與地面間隔是否高於15cm | | |  |  | | |  |
| 5.「四樓(含)以上」建物地面是否放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅、櫃子等） | | |  |  | | |  |
| **三、公共樓梯** | | | | | | | |
| 1.樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過20cm | | |  |  | | |  |
| 2.樓梯與樓梯間的縫隙是否超過  30cm | | |  |  | | |  |
| 3.梯間採光照明是否足夠 | | |  |  | | |  |
| 4.樓梯兩旁挑空處上下是否有安  全網或隱形鐵窗 | | |  |  | | |  |
| **四、頂樓**(非頂樓免填) | | | | | | | |
| 1.女兒牆高度是否足夠安全(建議  140-150cm)；如有定期上鎖，請  於該項次補充說明) | | |  |  | | |  |
| 2.低女兒牆是否有加裝高度防護  設備 (欄杆、強化玻璃、防護  網或隱形鐵網），（如有定期上鎖，請於該項次補充說明) | | |  |  | | |  |
| 3.女兒牆面或地面是否有可攀爬  物品(如花盆)及設備(如管路)；  （如有定期上鎖，請於該項次補充  說明） | | |  |  | | |  |
| 4.女兒牆是否設有警語或警示設  備（如有定期上鎖，請於該項  次補充說明） | | |  |  | | |  |
| 5.頂樓出入口及平臺是否有足夠  照明設備（如有定期上鎖，可  於該項次補充說明） | | |  |  | | |  |
| 6.頂樓出入口或安全門是否~~有~~裝設監測設備（監視器、電子門禁感應器、警報系統等），請詳述說明；如有定期上鎖，請於該項次補充說明） | | |  |  | | |  |
| 7.頂樓出入口或安全門進出是否裝設開啟警報並連接至警衛室（如有定期上鎖，請於該項次補充說明） | | |  |  | | |  |
| 8.頂樓突出建物(水塔平臺、電梯  平臺)工作樓梯是否加鎖管制  (如有定期上鎖，請於該項次補  充說明) | | |  |  | | |  |
| **五、公共設施及空間** | | | | | | | |
| 1.公共空間挑高處(大廳挑高、中  庭挑高、天井等有三公尺以上  高地落差之空間)是否有防護網 | | |  |  | | |  |
| 2.公共空間挑高處相鄰之平臺及  窗戶是否有安全措施 | | |  |  | | |  |
| 3.公共設施及空間較陰暗或隱密  之處，是否有妥善設置門禁管  制 | | |  |  | | |  |
| **六、學校管理**(總務處、學安中心或身健中心依權責填寫) | | | | | | | |
| 1.學校所聘請之管理或保全人員  是否熟知各項安全設備 | | |  |  | | |  |
| 2.管理或保全人員是否熟知緊急  網路電話(警消等) | | |  |  | | |  |
| 3.管理或保全人員是否受過緊急  應變及自殺防治守門人訓練(學  校辦理自殺守門人訓練課程時  應納入校內保全人員共同參訓) | | |  |  | | |  |
| 4.學校相關人員(含保全人員)是  否能接獲師生求助並主動協助  異常安全事件 | | |  |  | | |  |
| 5.是否訂有緊急事件應變流程，供  師生及保全人員參考 | | |  |  | | |  |
| 1. **安全設施檢核** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| **一、監視器** | | | | | | | |
| 1.是否有增設需求 | | |  |  | | |  |
| 2.位置是否要調整 | | |  |  | | |  |
| 3.監視器是否正常運作 | | |  |  | | |  |
| **二、求救系統** (※測試前請先通知警衛隊) | | | | | | | |
| 1.廁所緊急求救按鈕是否連結至  校園安全資訊中心 | | |  |  | | |  |
| 2.緊急電話是否正常 | | |  |  | | |  |
| 3.安全走道緊急求救按鈕是否正  常 | | |  |  | | |  |
| **三**、**標示系統--指示燈**（戶外含反光鏡） | | | | | | | |
| 1.指示燈具設備是否有故障且尚  未修復 | | |  |  | | |  |
| 2.建物方向指示燈、出口燈及緊急  逃生出口燈等標示，設置不明確  或增設需求 | | |  |  | | |  |
| 3.空間標示圖是否符合現況(含緊  急逃生路線圖) | | |  |  | | |  |
| 1. **照明設備、通風設備** | | | | | | | |
| 1.所屬公共區域及大樓內是否有  照明過亮或陰暗情形 | | |  |  | | |  |
| 2.走廊通道、樓梯及廁所是否有  照明死角 | | |  |  | | |  |
| 3.所屬各區域是否因通風不良造  成悶熱或異味 | | |  |  | | |  |
| 4.校園路燈(已編號標示)，是否  有故障  未修或點亮時間不正常之情形 | | |  |  | | |  |
| **五、門鎖、刷卡設備**（戶外含攔車柵欄） | | | | | | | |
| 1.公共區域及大樓內各門鎖、窗  鎖、刷卡設備是否正常，且合宜  適當 | | |  |  | | |  |
| 2.是否依規定設置集中鑰匙保管  箱 | | |  |  | | |  |
| 3.大樓出入口備份鑰匙是否依規  定送交駐警隊 | | |  |  | | |  |
| 4.各大樓機房鑰匙是否備份給營  繕組 | | |  |  | | |  |
| **六、樓梯、電梯、安全梯** | | | | | | | |
| 1.樓梯、安全梯是否被堆放物品阻  塞，影響逃生動線 | | |  |  | | |  |
| 2.電梯內是否違規張貼廣告 | | |  |  | | |  |
| 3.電梯內照明是否適當 | | |  |  | | |  |
| 4.電梯是否常常故障(敘述狀況) | | |  |  | | |  |
| 5.安全梯1F、頂樓出入口是否保持  暢通 | | |  |  | | |  |
| 6其他：常常積水、潮濕 | | |  |  | | |  |
| **七、走道(含殘障通道)、逃生動線、茶水間等公共空間** | | | | | | | |
| 1.是否被挪為其他用途(交談桌等) | | |  |  | | |  |
| 2.是否堆放櫃子、桌椅..造成動線  不良 | | |  |  | | |  |
| 3.逃生門(出入口)平常即被上鎖，  遇緊急狀況恐無法順利逃生 | | |  |  | | |  |
| 4.茶水間是否擺放過多電器設備，曾  經跳電 | | |  |  | | |  |
| 5.飲水機清洗及更換濾心是否填寫  日期 | | |  |  | | |  |
| 6.其他 | | |  |  | | |  |
| **八、消防設備** | | | | | | | |
| 1.滅火器是否過期 | | |  |  | | |  |
| 2.消防系統是否有異常 | | |  |  | | |  |
| 3.大樓出口及走廊是否有避難方向  燈及出口指示燈是否正常 | | |  |  | | |  |
| 1. **一般設施檢核** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| **一、停車場** (含：行車坡道、路面、跳動路面；室內含地面材質） | | | | | | | |
| 1.停車場照明是否足夠 | | |  |  | | |  |
| 2.停車場避難指示是否清晰明確(含  進出場顯示燈) | | |  |  | | |  |
| 3.是否有管路滴水或地面積水情形 | | |  |  | | |  |
| 4.是否有環境死角情形 | | |  |  | | |  |
| 5.停車場是否堆放雜物(如腳踏車  等) | | |  |  | | |  |
| 6.其他，如：照明區域及時間設  定、出入門禁管理 | | |  |  | | |  |
| 7.設置「孕婦、育有六歲以下兒童  者之停車位」與「女性優先使  用」停車位格數(可增列)  停車場名稱:\_\_\_\_\_\_格數:\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | | |  |
| **二、空間視覺穿透性** | | | | | | | |
| 1.樹木、圍牆、花架等是否會遮住視  覺動線，影響人身安全(如：水泥或  磚造圍牆、過高或過密的樹叢) | | |  |  | | |  |
| 2.室內空間與動線配置不佳的建築  內部，造成視覺阻礙 | | |  |  | | |  |
| 3.安全走道緊急求救按鈕是否正常 | | |  |  | | |  |
| **三、其他** (含地面(板)、戶外空間；請指出正確位置） | | | | | | | |
| 1.校園空間是否發現有影響師生安  全設計或設施 | | |  |  | | |  |
| 2.地面(板)、戶外空間是否容易因潮  濕造成滑倒 | | |  |  | | |  |
| 3.地面(板)、戶外空間是否容易生長  青苔造成滑倒 | | |  |  | | |  |
| 4.人行步道或車行道路柏油舖面是  否有陷或凸起(如道路舖面是否適  於行走 | | |  |  | | |  |
| 5.是否有因地震造成龜裂(請指出正  確位置及詳細描述) | | |  |  | | |  |
| 6.其他 | | |  |  | | |  |
| **肆、廁所設施檢核** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| **一、廁所設施改善建議** | | | | | | | |
| 1.小便斗是否需增設隔板 | | |  |  | | |  |
| 2.入口是否有足夠隱私(如有掛布  簾、隔板離地高度) | | |  |  | | |  |
| 3.廁所是否設置緊急按鈕，緊急按鈕  是否正常（測試前先向警衛室通  報） | | |  |  | | |  |
| 4.廁所門是內拉式或外推式(必填)；  是否需改善 | | |  |  | | |  |
| 5.廁所位置是否過於偏遠 | | |  |  | | |  |
| 6.廁所置物空間或掛勾是否足夠 | | |  |  | | |  |
| 7.洗手間通風、照明是否需改善 | | |  |  | | |  |
| 8.是否有定期不定期反針孔檢查 | | |  |  | | |  |
| **二、廁所數量調查** | | | | | | | |
| **(一)女廁共 間／**位置： 側（建物方位） | | | | | | | |
| 座式馬桶數量 座 | | | | 上廁所的禮儀｜TOTO 全球網站蹲式馬桶數量 座 | | | |
| **(二)男廁共 間／**位置： 側（建物方位） | | | | | | | |
| 小便斗數量 座 | | 座式馬桶數量 座 | | | 上廁所的禮儀｜TOTO 全球網站蹲式馬桶數量 座 | | |
| **(三)獨立式無障礙廁所共 間／**位置： 側（建物方位） | | | | | | | |
| 座式馬桶數量 座 | | | | 上廁所的禮儀｜TOTO 全球網站蹲式馬桶數量 座 | | | |
| **(四)集中型性別友善廁所共 間／**位置： 側（建物方位）(註：內部設有小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶等便器之隔間。廁所與隔間皆不限性別) | | | | | | | |
| 有隔間小便斗數量 座 | | | | 無隔間小便斗數量 座 | | | |
| 座式馬桶數量 座 | | | | 上廁所的禮儀｜TOTO 全球網站蹲式馬桶數量 座 | | | |
| **(五)並列型性別友善廁所共 間／**位置： 側（建物方位）(註：類似一整排流動廁所，每個隔間入口直接對外，不分性別) | | | | | | | |
| 小便斗數量 座 | | 座式馬桶數量 座 | | | 上廁所的禮儀｜TOTO 全球網站蹲式馬桶數量 座 | | |
| **(六)多功能性別友善廁所共 間／位置：** (註：內有坐式馬桶，或者是小便斗＋馬桶，類似咖啡廳裡的不分性別單間廁所) | | | | | | | |
| 小便斗數量 座 | | 座式馬桶數量 座 | | | 上廁所的禮儀｜TOTO 全球網站蹲式馬桶數量 座 | | |
| **伍、哺（集）乳室(人事室、公企中心、社科院辦公室、產學營運暨創新育成總中心填報)** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| 1.設置哺（集）乳室供教職員工生  使用  2.哺（集）乳室設施  □靠背椅□桌子□電源插座  □母乳儲存專用冰箱□洗手設施  □飲水機（含冷熱水）□有蓋垃圾桶□奶瓶消毒設施　□其他＿＿＿＿  3.設置環境及管理維護  □有清楚的標示  □具隱密性（如：使用中，門可上  鎖…）  □有安全性措施（如：警鈴、呼叫  器…）  □訂定哺（集）乳室使用規範（如：開放時間、使用規則…）  □專人管理（如：保管鑰匙…）  □定期維護（如：維護紀錄…）  □管制人員進出方式： | | |  |  | | |  |
| **陸、運動設施及盥洗設施(體育室填報)** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| 1.□設置友善女性運動空間  體育空間名稱:\_\_\_\_\_\_數目:\_\_\_\_\_  2.□設置性別友善（不分性別）淋  浴間或更衣室  體育空間名稱:\_\_\_\_\_數目:\_\_\_\_\_\_  3.女性可以使用的設施設備是否足  夠  4.是否設有女性優先使用區. | | |  |  | | |  |
| **柒、學生入住宿舍性別友善調查(學務處住宿組填報)** | | | | | | | |
| **項 目** | | | **檢查結果** | | | | **註 記 事 項** |
| **合 格** | **不合格** | | |
| 1.□設置本校學生入住宿舍性別友  善處理原則  2.宿舍型態數目(棟數、房數、床位  數)  □男宿「同棟限單一性別」\_\_\_  □女宿「同棟限單一性別」\_\_\_  □不同性別者同層分區（有性別友  善衛浴設施）\_\_\_  □不同性別者同層分區（無性別友  善衛浴設施）\_\_\_  □不同性別者同層分房  □彈性房、友善房\_\_\_ | | |  |  | | |  |

備註：一、檢查結果應依項次彙整總表（含佐證照片）。

　　　二、檢查缺失需另提送改善清單（含位置、照片）。

三、不合格之註記，以最近空間代號或標示於樓層平面圖對應位置說明。

　　　四、可參考行政大樓檢查案例資料（本案為統整全校建物安全檢查，需更為精準以供查閱）。